Leistungsbeschreibung		

			
			
		Projekt:		Minimax			

			

					
					
		LV:		Minimax			

			
		Auftraggeber:		..			

			
		Auftragnehmer:					

		Vergabe		

			
	Vergabeart:				
					
	Angebotsdatum:		15.06.2018		
					
	Eröffnungstermin:		15.06.2018 13:49		
					
	Ende der Zuschlagsfrist:		15.06.2018		
					
	Ort der Abgabe:				
					
	Ausführungszeit:		von:  bis: 		
					
	Auftrag:		Nr.:, Datum:		
					
	Abnahme:		Art:, Datum:		
					
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:		
					
	Bürgschaft:				
					
		Auftraggeber		

			
	..		
			
	,  		

			
	Vergabenummer:		0		
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:		DV-Nummer: .		
					
		Auftragnehmer		

			

	,  		

			
	Vergabenummer:		0		
					
	Bieternummer:				
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:		DV-Nummer: 0		

		
28.06.2018		Seite 2		

	Inhaltsverzeichnis				

		
.	17. Feuerlöscher-Schutzschränke, Schlauch- und Geräteschränke	4			

			
28.06.2018		Seite 3			

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	17. Feuerlöscher-Schutzschränke, Schlauch- und Geräteschränke		

			

...	17.02 Einbauschrank Modell E 1212

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, grundiert.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank
fest verbunden. Mit Mauerankern.

Zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend.
Mit Griffmuschel und Federverschluss.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend.

Außenmaße (B x H x T): 	300 x 700 x 180 mm
Nischenmaße (B x H x T): 	320 x 720 x 190 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.02 Einbauschrank Modell G 1212

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putz- leiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.

Zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend. Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 

Mit Brandschutz-zeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend.

Außenmaße B x H x T: 300 x 700 x 180 mm
Nischenmaße B x H x T: 320 x 720 x 190 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.03 Einbauschrank Modell G 1222

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.

Zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend. 
Mit Zylinderschloss, einschl. zwei Schlüssel, Schließung 1D1, Schlüssel hinter Glas.

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße  B x H x T: 300 x 700 x 180 mm
Nischenmaße B x H x T: 320 x 720 x 190 mm

		
		
28.06.2018		Seite 4		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.03 Einbauschrank Modell G 1232

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. 

Zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. 

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar.

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H x T: 300 x 700 x 220 mm
Nischenmaße B x H x T: 320 x 720 x 230 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.04 Einbauschrank Modell G 1242

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.

Zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend. 
Mit Zylinderschloss, einschl. zwei Schlüsseln, Schließung 1D1, Schlüsselfach hinter Glas.

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H x T: 300 x 700 x 220 mm
Nischenmaße B x H x T: 320 x 720 x 230 mm 

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.04 Einbauschrank Modell G 1252

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.

Zum Einstellen von zwei Feuerlöschern bis 6 kg Füllinhalt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 		

		
28.06.2018		Seite 5		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H x T: 600 x 700 x 180 mm
Nischenmaße B x H x T: 620 x 720 x 190 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.05 Einbauschrank Modell G 1262

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. 

Zum Einstellen von zwei Feuerlöschern bis 6 kg Füllinhalt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit Zylinderschloss, einschl. zwei Schlüsseln, Schließung D1D, Schlüsselfach hinter Glas.

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H x T: 600 x 700 x 180 mm
Nischenmaße B x H x T: 620 x 720 x 190 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.05 Einbauschrank Modell G 1272

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. 

Zum Einstellen von zwei Feuerlöschern bis 12 kg Füllinhalt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H x T: 600 x 700 x 220 mm
Nischenmaße B x H x T: 620 x 720 x 230 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.06 Einbauschrank Modell G 1282

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.

Zum Einstellen von zwei Feuerlöschern bis 12 kg Füllinhalt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit Zylinderschloss, einschl. zwei Schlüsseln, Schließung D1D, Schlüsselfach hinter Glas. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 		

		
28.06.2018		Seite 6		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Außenmaße B x H x T: 600 x 700 x 220 mm
Nischenmaße B x H x T: 620 x 720 x 230 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.06 Einbauschrank Modell  G 1292

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, verzinkt.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. 

Zum Einstellen eines Kohlendioxid-Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt.

Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H x T: 350 x 900 x 250 mm,
Nischenmaße B x H x T: 370 x 920 x 260 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.08 Wandschrank Modell G 1202

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, rot lackiert.

Zum Einstellen eines tragbaren Kohlendioxid-Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt.

Dach nach vorne geneigt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit Zylinderschloss, einschl. zwei Schlüssel, Schließung: 1D1, Schlüsselfach hinter Glas. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H (vorne/hinten) x T: 300 x 870/930 x 250 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.08 Wandschrank Modell G 1242

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, rot lackiert.

 Zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt.

Dach nach vorne geneigt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit Zylinderschloss, einschl. zwei Schlüssel, Schließung: 1D1, Schlüsselfach hinter Glas. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H (vorne/hinten) x T: 340 x 700/730 x 220 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
28.06.2018		Seite 7		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

...	17.09 Wandschrank Modell G 1232

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, rot lackiert.

Zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. 

Dach nach vorne geneigt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H (vorne/hinten) T: 300 x 700/730 x 220 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.09 Wandschrank Modell G 1232

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, rot lackiert.

Zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt.

Dach nach vorne geneigt. 

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H (vorne/hinten) x T: 340 x 700/730 x 220 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.10 Wandschrank Modell  G 1292

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, rot lackiert.

Zum Einstellen eines tragbaren Kohlendioxid-Feuerlöschers bis 6 kg Füllinhalt. 

Dach nach vorne geneigt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H x T: 350 x 900 x 250 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.10 Wandschrank Modell G 1272

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, rot lackiert.		

		
28.06.2018		Seite 8		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Zum Einstellen von zwei tragbaren Feuerlöschern bis 12 kg Füllinhalt. 

Dach nach vorne geneigt. 

Tür im Rahmen liegend. 
Mit vertieft liegendem Drehgriff und Einreiberverschluss, plombierbar. 

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H (vorne/ hinten) x T: 600 x 700/730 x 220 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.11 Wandschrank Modell G 1282

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, rot lackiert.

Zum Einstellen von zwei tragbaren Feuerlöschern bis 12 kg Füllinhalt.

Dach nach vorne geneigt.

Tür im Rahmen liegend.
Mit Zylinder schloss, einschl. zwei Schlüssel, Schließung: 1D1, Schlüsselfach hinter Glas.

Mit Brandschutzzeichen nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, F001 Feuerlöscher selbstklebend. 

Außenmaße B x H (vorne/hinten) x T: 640 x 700/730 x 220 mm

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	17.11 Schlauch- und Geräteschrank Modell S 11010

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, grundiert.

Dach nach vorne geneigt.

Zwei Schlauchhaspeln 475 mm Ø, geeignet zur Aufnahme
von bis zu 30 m Flachschlauch C, ausschwenkbar.

Zwei Strahlrohrhalter.

Aufhängevorrichtungen für ein Standrohr und
einen Unterflurhydrantenschlüssel.

Mit Befestigungsbohrungen zur Montage auf die Wand.

Tür im Rahmen liegend.
Vertieft liegender LM-Drehgriff.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend.

Außenmaße (B x H x T): 	700 x 1250 x 350 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
28.06.2018		Seite 9		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	17.11 Schlauch- und Geräteschrank Modell S 11020
		
...			

			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, grundiert.

Dach nach vorne geneigt.

Zwei Dorne, geeignet zur Aufnahme von insgesamt
6 x 30 m Flachschlauch C oder 4 x 30 m Flachschlauch B.

Zwei Strahlrohrhalter.

Aufhängevorrichtungen für ein Standrohr und
einen Unterflurhydrantenschlüssel.

Mit Befestigungsbohrungen zur Montage auf die Wand.

Tür im Rahmen liegend.
Vertieft liegender LM-Drehgriff.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend.

Außenmaße (B x H x T): 	700 x 1250 x 350 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	17.12 Schlauch- und Geräteschrank Modell S 11030

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, grundiert.

Dach nach vorne geneigt.

4 Dorne, geeignet zur Aufnahme von insgesamt
16 x 30 m Flachschlauch C oder 12 x 30 m Flachschlauch B.

Zwei Strahlrohrhalter.

Aufhängevorrichtungen für ein Standrohr und
einen Unterflurhydrantenschlüssel.

Mit Befestigungsbohrungen zur Montage auf die Wand.

Tür im Rahmen liegend.
Vertieft liegender LM-Drehgriff.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend.

Außenmaße (B x H x T): 	1150 x 1250 x 500 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
28.06.2018		Seite 10		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

		
		
	Summe .	............ Euro		

		
28.06.2018		Seite 11		

	Summenblatt				

		
.	17. Feuerlöscher-Schutzschränke, Schlauch- und Geräteschränke		............ Euro		

						
						
	Summe aller Leistungsverzeichnisse:			............ Euro		
						
	Umsatzsteuer:	(............ %)				............ Euro		

			
	Gesamtsumme:		............ Euro		

		
28.06.2018		Seite 12