Leistungsbeschreibung		

			
			
		Projekt:		Minimax			

			

					
					
		LV:		Minimax			

			
		Auftraggeber:		..			

			
		Auftragnehmer:					

		Vergabe		

			
	Vergabeart:				
					
	Angebotsdatum:		21.11.2016		
					
	Eröffnungstermin:		21.11.2016 11:21		
					
	Ende der Zuschlagsfrist:		21.11.2016		
					
	Ort der Abgabe:				
					
	Ausführungszeit:		von:  bis: 		
					
	Auftrag:		Nr.:, Datum:		
					
	Abnahme:		Art:, Datum:		
					
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:		
					
	Bürgschaft:				
					
		Auftraggeber		

			
	..		
			
	,  		

			
	Vergabenummer:		0		
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:		DV-Nummer: .		
					
		Auftragnehmer		

			

	,  		

			
	Vergabenummer:		0		
					
	Bieternummer:				
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:		DV-Nummer: 0		

		
21.11.2016		Seite 2		

	Inhaltsverzeichnis				

		
.	16. Feuerlöscher und Feuerlöschgeräte				

			
21.11.2016		Seite 3			

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	16. Feuerlöscher und Feuerlöschgeräte		

			

...	16.01 Feuerlöscher WS 6nM green, DE, o.WH 

			
			
	Minimax-Schaumlöscher WS 6 nM green.
Leistungsklassen / Ratings 43A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Minimaxol X,
nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 197/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.01 Feuerlöscher WS 9 nM green, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumlöscher WS 9 nM green.
Leistungsklassen / Ratings 55A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Minimaxol X,
nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 198/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.02 Feuerlöscher WS 6 nG green, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumlöscher WS 6 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 43A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Minimaxol M+, nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 89/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.02 Feuerlöscher WS 9 nG green, DE, o.WH

			

		
21.11.2016		Seite 4		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Minimax-Schaumlöscher WS 9 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Minimaxol M+, nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 90/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.02 Feuerlöscher WS 6 sfG, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumlöscher WS 6 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 21A und 144B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Minimaxol f-30 (AB),
frostsicher bis -30 °C.
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 173/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.03 Feuerlöscher WS 9 sfG, DE, o.WH

			
			
	Minimax Schaumlöscher WS 9 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Minimaxol f-30 (AB),
frostsicher bis -30 °C.
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 174/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.03 Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS, DE

			
			
	Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS.
Leistungsklassen / Ratings 43 A, 233 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Löschmittelbehälter aus Stahl 
mit Innenbeschichtung, 2-l-Druckluft-Flasche		

		
21.11.2016		Seite 5		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	300 bar, 2 m formfester Gummi-Druckschlauch,
abstellbare Löschpistole, Umschaltventil für
Nass- oder Trockenschaum, gefüllt mit 10 Liter
Minimaxol green, nicht frostsicher.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.04 Feuerlöscher WX 6 nG green, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 34A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 10.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 5,91 l wässriger Lösung + 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 96/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.04 Feuerlöscher WX 9 nG green, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 43A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 8,91 l wässriger Lösung + 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 97/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.04 Feuerlöscher WX 6 nM green+, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nM green+.
Leistungsklassen / Ratings 21A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 5,91 l Wasser + 1 Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr: SP 201/15.

		
		
21.11.2016		Seite 6		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		0,000 St	............	............ Euro		

...	16.05 Feuerlöscher WX 9 nM green+, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nM green+.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 8,91 l Wasser + 1 Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr: SP 202/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.05 Feuerlöscher WX 6 nG green+, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nG green+.
Leistungsklassen / Ratings 21A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 5,91 l Wasser und 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 94/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.06 Feuerlöscher WX 9 nG green+, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG green+.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 8,91 l Wasser und 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB),
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 95/16.		

		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.06 Feuerlöscher DWL 6 n, DE, m.Man., m.WH

			

		
21.11.2016		Seite 7		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Minimax-Schaumlöscher DWL 6n.
Leistungsklassen / Ratings 21A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer
und Wandhalter, 1-Griff-Bedienung,
Bauart S 6 L-0, Dauerdruckgerät.
Gefüllt mit 5,91 l Wasser + 0,09 l BSX 233.
nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 560 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 50/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.07 Feuerlöscher DWL 9 n, DE, m.Man., m.WH

			
			
	Minimax-Schaumlöscher DWL 9n.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer
und Wandhalter, 1-Griff-Bedienung,
Bauart S 9 L-0, Dauerdruckgerät.
Gefüllt mit 8,865 l Wasser + 0,135 l BSX 233.
nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 560 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 51/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.07 Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS, DE, 10 m

			
			
	Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B
Löschmittelbehälter aus Edelstahl, 
6-l-Druckluft-Flasche 300 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
abstellbare Löschpistole,
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschaum, 
Einachsfahrgestell.
Gefüllt mit 50 Liter Minimaxol green, nicht frostsicher.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.07 Feuerlöschgerät WS 50n-SP, DE, 10 m

			
			
	Minimaxol-Löschgerät WS 50n-SP.
Geprüft und zugelassen nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter aus Edelstahl, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m Schlauch formstabil, Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern.
Aufladegerät mit außenliegender Treibgasflasche.
Gefüllt mit 50 l Minimaxol +, nicht frostsicher (AB),
Rating IV B. Zulassungs-Kennzeichen SP 171/12.

			

21.11.2016		Seite 8		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
		............	............ Euro		
		0,000 St				

...	16.08 Feuerlöschgerät WS 50f-SP, DE, 10 m

			
			
	Minimax-Schaumlöschgerät WS 50f-SP.
Leistungsklassen / Ratings  A, IV B
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsfahrgestell, Aufladegerät, 
gefüllt mit 50 l Minimaxol-F, frostsicher -20 °C.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.08 Feuerlöschgerät WL 50n-SP, DE, 10 m

			
			
	Minimax-Schaumlöschgerät WL 50n-SP.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B
Anerkannt nach DIN EN 1866-1. 
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch, 
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsfahrgestell, Aufladegerät, 
gefüllt mit 50 l AFFF-Wassergemisch, nicht frostsicher.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.08 Feuerlöscher WF 3 nG, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG.
Leistungsklassen / Ratings 13 A, 70 B und 40 F, 
Löschmitteleinheiten (LE) 4. 
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. 
Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) Überwurfmutter aus Aluminium 
schwarz beschichtet,   1-Griff-Bedienung, 
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche. 
Bauart W 3 H-0, Aufladegerät. 
Gefüllt mit 3 L Meterin-3, nicht frostsicher,
mit Sprühdüse.  Ø 143,5 mm, Höhe 390 mm. 
Anerkennungs-Nr. SP 23/13.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.09 Feuerlöscher WF 6 nG, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Fettbrandlöscher WF 6 nG.
Leistungsklassen / Ratings 27A, 144B, 75F,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.		

		
21.11.2016		Seite 9		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Meterin-3, nicht frostsicher (ABF),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 223/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.09 Feuerlöscher WH 6 nM blue, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 6 nM blue.
Leistungsklassen / Ratings 43A,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Hydroxol blue,
nicht frostsicher (A).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 199/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.09 Feuerlöscher WH 9 nM blue, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 9 nM blue.
Leistungsklassen / Ratings 55A,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Hydroxol blue,
nicht frostsicher (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 200/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.10 Feuerlöscher WH 6 nG blue, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 6 nG blue.
Leistungsklassen / Ratings 43A,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-		

		
21.11.2016		Seite 10		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Hydroxol blue, nicht frostsicher (A).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 177/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.10 Feuerlöscher WH 9 nG blue, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 9 nG blue.
Leistungsklassen / Ratings 55A,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Hydroxol blue, nicht frostsicher (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 178/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.11 Feuerlöscher WU 6 nG blue+, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Wasserlöscher WU 6 nG blue+.
Leistungsklassen / Ratings 13A,
Löschmitteleinheiten (LE) 4.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Wasser, nicht frostsicher (A).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 175/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.11 Feuerlöscher WU 9 nG blue+, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Wasserlöscher WU 9 nG blue+.
Leistungsklassen / Ratings 21A,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Wasser, nicht frostsicher (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 176/16.

		
		
21.11.2016		Seite 11		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		0,000 St	............	............ Euro		

...	16.11 Feuerlöscher W 6 sfG, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Wasserlöscher W 6 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 21A,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Kältesalzlösung,
frostsicher bis -30 °C (A),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 179/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.12 Feuerlöscher W 9 sfG, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Wasserlöscher W 9 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 27A,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 Kältesalzlösung,
frostsicher bis -30 °C (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 180/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.12 Feuerlöscher PU 1 G, DE, EN, m.KfzH

			
			
	Minimax-Auto-Pulverlöscher  PU 1 G. 
Leistungsklassen/Ratings 8A, 55B, C.
Löschmitteleinheiten (LE) 2.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und 
Betätigungseinheit, mit Manometer, mit Kfz-Halterung, 
Bauart PG 1 L, Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 1 kg ABC-
Löschpulver, SP 133/07. Ø 85 mm, Höhe 340 mm. 
Anerkennungs-Nr. SP-159/11.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.12 Feuerlöscher PU 2 G, DE, EN, m.KfzH

			
			
	Minimax-Auto-Pulverlöscher  PU 2 G. 
Leistungsklassen/Ratings 13A, 89B, C.		

		
21.11.2016		Seite 12		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Löschmitteleinheiten (LE) 4.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. 
Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und 
Betätigungseinheit, mit Manometer, mit Kfz-Halterung, 
Bauart PG 2 L, Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 2 kg ABC-
Löschpulver (SP 133/07). Ø 125 mm, Höhe 380 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP-160/11.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.13 Feuerlöscher DS 6 iM, DE m.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher DS 6 iM.
Leistungsklassen / Ratings 34 A, 233 B, C.
Löschmitteleinheiten (LE) 10.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer.
Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 160 mm, Höhe 520 mm. Mit Wandhalter,
Zulassungs-Kennzeichen SP-25/10.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.13 Feuerlöscher DS 9 iM, DE m.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher DS 9 iM.
Leistungsklassen / Ratings 43 A, 233 B, C.
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer.
Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 190 mm, Höhe 520 mm. Mit Wandhalter, 
Zulassungs-Kennzeichen SP-26/10.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.13 Feuerlöscher PU 6 M, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PU 6 M.
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN (ABC),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 203/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.14 Feuerlöscher PU 9 M, DE, o.WH

			

		
21.11.2016		Seite 13		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Minimax-Pulverlöscher PU 9 M.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC),
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 204/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.14 Feuerlöscher PU 12 M, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PU 12 M.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 12 kg EURO-TROXIN S (ABC),
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 205/15.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.15 Feuerlöscher PU 6 GX, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PU 6 GX.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN U (ABC).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 224/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.15 Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PU 6 G.
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B, C
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.		

		
21.11.2016		Seite 14		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN (ABC).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 91/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.15 Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PU 9 G.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 92/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.16 Feuerlöscher PU 12 G, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PU 12 G.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 12 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 93/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.16 Feuerlöscher PM 12 G, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PM 12 G für Metallbrände.
Leistungsklassen / Ratings D
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Löschschlauch mit spezieller Pulverbrause.
Gefüllt mit 12 kg META-TROXIN.
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.17 Feuerlöscher PF 6 M, DE, o.WH

			

		
21.11.2016		Seite 15		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PF 6 M.
Leistungsklassen / Ratings 233 B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 kg NOVO-TROXIN (BC).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 35/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.17 Feuerlöscher PF 12 M, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Pulverlöscher PF 12 M.
Leistungsklassen / Ratings 233 B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 12 kg NOVO-TROXIN (BC).
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 36/16.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.17 Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 5m

			
			
	Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar, 5 
m formfester Gummi-Druckschlauch und abstellbare
Löschpistole, Einachsfahrgestell, Aufladegerät, 
gefüllt mit 50 kg EURO-TROXIN (ABC).		

		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.18 Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 10m

			
			
	Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar, 10 m
formfester Gummi-Druckschlauch und abstellbare
Löschpistole, Einachsfahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 kg EURO-TROXIN (ABC).		

		0,000 St	............	............ Euro		

		
21.11.2016		Seite 16		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

					

...	16.18 Feuerlöscher CS 2c, DE, m.WH

			
			
	Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 2c.
Leistungsklasse / Rating 34 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 2.
Zulassungs-Kennzeichen SP-121/09.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Mit Stahlflasche, Schneebrause, Druckhebel-Armatur.
Gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B).
Ø 105 mm, Höhe 510 mm.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.18 Feuerlöscher CS 5c, DE, m.WH

			
			
	Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5c.
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Zulassungs-Kennzeichen SP-83/09.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Mit Stahlflasche, Schneebrause, Druckhebel-Armatur.
Bauart K 5. Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).
Ø 137 mm, Höhe 675 mm.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.18 Feuerlöscher CS 5, DE, o.WH

			
			
	Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5.
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3. 
Mit Stahlflasche, Schneebrause, Druckhebel-Armatur.
Bauart K 5. Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B). 
Ø 137 mm, Höhe 775 mm.
Zulassungs-Kennzeichen SP-18/06.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.19 Feuerlöscher CD 5 am, DE, m.WH

			
			
	Minimax Kohlendioxidlöscher CD 5 am.
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5. 
Mit Wandhalter, Aluminiumflasche, Schneebrause,
Druckhebel-Armatur, Bauart K 5.
Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).
Alle Bauteile aus antimagnetischen Materialien.
Zulassung P1-14/01.		

		0,000 St	............	............ Euro		

		
21.11.2016		Seite 17		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

					

...	16.19 Feuerlöschgerät C 10, DE, 6m

			
			
	Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 10. 
Leistungsklasse / Rating 144 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil. 
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern.
Bauart K 10. Gefüllt mit 10 kg Kohlendioxid (B).
Zulassungs-Kennzeichen P3-3/99.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.19 Feuerlöschgerät C 20, DE, 6m

			
			
	Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 20.
Leistungsklasse / Rating 2x 144 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 10.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern.
Bauart K 20. Gefüllt mit 20 kg Kohlendioxid (B).
Zulassungs-Kennzeichen P3-4/99.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.20 Feuerlöschgerät C 30, DE, 6m

			
			
	Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30.
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch, 
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil. 
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern. Bauart K 30. 
Gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B). Zulassungs-
Kennzeichen P3-4/99.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	16.20 Feuerlöschgerät C 30, DE, 10m

			
			
	Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30.
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch, 		

		
21.11.2016		Seite 18		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil. 
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern. Bauart K 30. 
Gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B). Zulassungs-
Kennzeichen P3-4/99.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
	Summe .	............ Euro		

		
21.11.2016		Seite 19		

	Summenblatt				

		
.	16. Feuerlöscher und Feuerlöschgeräte		............ Euro		

					
	Summe aller Leistungsverzeichnisse:			............ Euro		
						
	Umsatzsteuer:	(............ %)				............ Euro		

			
	Gesamtsumme:		............ Euro		

		
21.11.2016		Seite 20